PLAN PARTICULIER DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
PPSPS — articles R4532-56 et suivants du code du travail
	Rubrique
	Renseignement

	Opération
	

	Adresse du chantier
	

	Maître d'ouvrage
	

	Maître d'œuvre
	

	Coordonnateur SPS
	

	Catégorie de l'opération
	☐ I    ☐ II    ☐ III

	Entreprise
	

	Lot / nature des travaux
	

	Effectif prévisionnel
	

	Date de début / durée
	

	Indice et date de mise à jour
	


Le PPSPS est obligatoire pour toute entreprise intervenant sur un chantier soumis à coordination SPS (opérations de catégorie I et II, et pour les travaux à risques particuliers). Il doit être transmis au coordonnateur SPS avant le début des travaux, sous 30 jours pour les opérations de catégorie I.
1. Renseignements sur l'entreprise
1. Raison sociale, adresse, SIRET, effectif
1. Nom du responsable du chantier et de son suppléant
1. Nom du responsable sécurité et de l'interlocuteur du coordonnateur SPS
1. Service de prévention et de santé au travail de rattachement
1. Liste des sous-traitants prévus et de leurs lots
2. Description des travaux et modes opératoires
	Phase de travaux
	Mode opératoire
	Matériel utilisé
	Effectif

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Analyse des risques et mesures de prévention
	Risque
	Situation exposante
	Mesures de prévention

	Chute de hauteur
	Travaux en toiture, échafaudages, trémies
	Garde-corps, filets, harnais avec ancrage vérifié

	Ensevelissement
	Fouilles, tranchées
	Blindage au-delà de 1,30 m, talutage, accès sécurisé

	Électrisation
	Réseaux aériens et enterrés, installations provisoires
	DT-DICT, consignation, différentiels 30 mA

	Écrasement / heurt
	Levage, engins de chantier
	Zone d'exclusion, homme trafic, avertisseurs de recul

	Amiante et plomb
	Interventions sur bâti antérieur à 1997
	Repérage avant travaux obligatoire, mode opératoire SS4

	Poussières de silice
	Découpe, ponçage, démolition
	Captage à la source, travail à l'humide, FFP3

	Manutention manuelle
	Port de charges répétitif
	Aides mécaniques, formation gestes et postures

	Co-activité
	Interventions simultanées de plusieurs entreprises
	Phasage, réunions de coordination, PGC

	
	
	


4. Installations d'hygiène et de vie
Sont mis à disposition du personnel, conformément aux articles R4534-136 et suivants : vestiaires, sanitaires en nombre suffisant, réfectoire ou local de restauration, eau potable, et le cas échéant douches pour les travaux salissants.
☐ Installations propres à l'entreprise    ☐ Installations communes mises à disposition par le maître d'ouvrage
5. Premiers secours
	Élément
	Précision

	Sauveteurs secouristes du travail présents
	Nombre : ……  Noms : ………………………

	Emplacement de la trousse de secours
	

	Moyens d'alerte disponibles
	

	Centre hospitalier le plus proche
	

	Numéros d'urgence
	SAMU 15 · Pompiers 18 · Urgences 112 · Police 17

	Consignes d'évacuation
	


6. Formations et habilitations du personnel
	Habilitation / formation
	Personnel concerné
	Date de validité

	Habilitation électrique
	
	

	CACES engins de chantier
	
	

	Montage / démontage d'échafaudages
	
	

	Travaux en hauteur et port du harnais
	
	

	Amiante sous-section 4
	
	

	Sauveteur secouriste du travail
	
	

	Accueil sécurité des nouveaux arrivants
	
	


7. Gestion des déchets et environnement
1. Tri sur site : inertes, non dangereux, dangereux
1. Bordereaux de suivi pour les déchets dangereux
1. Limitation des nuisances sonores et des poussières
1. Protection des réseaux et des espaces verts conservés
8. Suivi et mise à jour
Le présent PPSPS est mis à jour à chaque évolution significative des travaux, de l'effectif ou des modes opératoires. Il est tenu à disposition sur le chantier, du coordonnateur SPS, de l'inspection du travail, du service de prévention et de la CARSAT.

	Responsable de l'entreprise
(nom, qualité et signature)

	Responsable du chantier
(nom, qualité et signature)

	Visa du coordonnateur SPS
(nom, qualité et signature)



Modèle fourni à titre indicatif par FranceBTP Connect. Il ne constitue pas un conseil juridique. À adapter à votre convention collective, à votre situation et à faire valider par votre conseil avant signature.
